…… Stück
…… Stück
…… Stück
…… Stück
…… Stück
…… Stück
…… Stück
………. lfm

…… Stück
…… Stück
…… Stück
…… Stück
…… Stück
…… Stück
…… Stück
………. lfm

…… Stück
…… Stück
…… Stück

…… Stück
…… Stück
…… Stück

…… Stück
…… Stück
…… Stück

…… Stück
…… Stück
…… Stück

	
Alessio-Stele

Stele gemäß DIN EN 13198 

Bezeichnung:
   60 x 33 x 10
   80 x 33 x 10
 100 x 33 x 10
 120 x 33 x 10
 150 x 33 x 10
 200 x 33 x 10
 250 x 33 x 10
  lfm x 33 x 10

Vorder- und Rückseite, beide Stirnseiten und Oberseite 
kugelgestrahlt

Höhe ≤ 120 cm unbewehrt
Höhe ≥ 150 cm bewehrt, Lastannahme: Verkehrslast auf 
                  Hinterfüllung ρ = 5,00 kN/m², Geländeneigung β = 0°

Farben:        0101, 2001, 2701, 5001, 7001

[Auftragsfertigung: [alle lieferbaren Farben,
                              kugelgestrahlt]

Erzeugnis:   METTEN STEIN+DESIGN
TYP: ALESSIO STELE kugelgestrahlt

Alessio-Stele
Stele gemäß DIN EN 13198 

Bezeichnung:
   60 x 33 x 10
   80 x 33 x 10
 100 x 33 x 10
 120 x 33 x 10
 150 x 33 x 10
 200 x 33 x 10
 250 x 33 x 10
  lfm x 33 x 10

Vorder- und Rückseite, beide Stirnseiten und Oberseite 
samtiert, Hochleistungsbeton

Höhe ≤ 120 cm unbewehrt
Höhe ≥ 150 cm bewehrt, Lastannahme: Verkehrslast auf 
                  Hinterfüllung ρ = 5,00 kN/m², Geländeneigung β = 0°

Farben:      [0107, 2007, 7107, 1507, 2407, 7007]

[Auftragsfertigung: [alle lieferbaren Farben,
                              samtiert Hochleistungsbeton]

Erzeugnis:   METTEN STEIN+DESIGN
TYP: ALESSIO STELE samtiert

Alessio-Stele  
Stele gemäß DIN EN 13198, Expositionsklassen XC4, XF4 Sichtbetonklasse SB2, Farbauftrag bauseits 

Bezeichnung:
  250 x 40 x 10
  250 x 60 x 10
  270 x 80 x 10

Vorderseite Sichtbeton, Rückseite hand-geglättet

Lastannahme: Verkehrslast auf Hinterfüllung ρ = 5,00 kN/m²
                        Geländeneigung β = 0°

Vorderseite Sichtbeton, Rückseite hand-geglättet

Farbe:        [Sichtbeton grau]

Erzeugnis:  METTEN STEIN+DESIGN
                   TYP: ALESSIO STELE, Sichtbeton

Alessio-Stele  
Stele gemäß DIN EN 13198 

Bezeichnung:
  250 x 40 x 10
  250 x 60 x 10
  270 x 80 x 10

Lastannahme: Verkehrslast auf Hinterfüllung ρ = 5,00 kN/m²
                        Geländeneigung β = 0°

Vorder- und Rückseite, beide Stirnseiten und Oberseite 
Samtiert, Hochleistungsbeton

Farbe:        [CD 0107, CD 2007, CD 7107, CD1507, CD 2407, CD 7007]

Erzeugnis:  METTEN STEIN+DESIGN
                   TYP: ALESSIO STELE, samtiert

Alessio-Stele  
Stele gemäß DIN EN 13198 

Bezeichnung:
  250 x 40 x 10
  250 x 60 x 10
  270 x 80 x 10

Lastannahme: Verkehrslast auf Hinterfüllung ρ = 5,00 kN/m²
                        Geländeneigung β = 0°

Vorder- und Rückseite, beide Stirnseiten und Oberseite 
kugelgestrahlt

Farbe:        [CD 0101, CD 2001, CD 2701, CD 5001, CD 7001]

Erzeugnis:  METTEN STEIN+DESIGN
                   TYP: ALESSIO STELE, kugelgestrahlt

Alessio-Stele  
Stele gemäß DIN EN 13198, Expositionsklassen XC4, XF4 Sichtbetonklasse SB2, Farbauftrag bauseits 

Bezeichnung:
  250 x 40 x 10 Wellenform, Typ 1
  250 x 40 x 10 Wellenform, Typ 2
  250 x 40 x 10 Wellenform, Typ 3

Vorderseite Sichtbeton, Rückseite hand-geglättet

Lastannahme: Verkehrslast auf Hinterfüllung ρ = 5,00 kN/m²
                        Geländeneigung β = 0°

Vorderseite Sichtbeton, Rückseite hand-geglättet

Farbe:        [Sichtbeton grau]

Erzeugnis:  METTEN STEIN+DESIGN
                   TYP: ALESSIO STELE , Sichtbeton

	

……….
……….
……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

 

……….
……….

……….
……….
……….

	

……….
……….
……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

 

……….
……….

……….……….
……….

	
		
Alessio-Stelen liefern und unter Beachtung von DIN 18333 Betonwerksteinarbeiten fachgerecht nach Verlegeplan einbauen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €