Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
AquaPrima

Pflastersteine aus Beton produziert nach der „Richtlinie für die Herstellung und Güteüberwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerkporigen Beton“,DIN 18507, mit filternder Vorsatzschicht, ohne Fase, mit natürlich konturierten Kanten und mit Blockabstandhalter , 
Wasserdurchlässigkeit mindestens 270 l/s x ha.
Zum schadensfreien Transport zur und innerhalb der Baustelle: Lagenweise Schutzverpackung, auf Paletten paketiert.

Steindicke: 80 mm	

Bezeichnung	
Nennmaß	

12,5 x 12,5 x 8	
123,5 x 123,5 x 80	

18,75 x 12,5 x 8	
186 x 123,5 x 80	

	

Steindicke: 100 mm	

Bezeichnung	
Nennmaß	

12,5 x 12,5 x 10	
123,5 x 123,5 x 100	

18,75 x 12,5 x 10	
186 x 123,5 x 100	

Farbe:	[terra-braun-rot changierend, terra-anthrazit changierend, terra-granithell, basaltanthrazit]

Erzeugnis:	METTEN STEIN+DESIGN
TYP: AQUAPRIMA
mit lagenweiser Schutzverpackung
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

			
	
……… m²	
Pflastersteine aus haufwerkporigen Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18 318 sowie den örtlichen geltenden Vorschriften für wasserdurchlässige Beläge fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. 
Der Zuschnitt hat durch Nassschnitt zu erfolgen.
Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

………	

………	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €