Bei den Vorbemerkungen der Ausschreibung
Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet.

		
Quirrenbach Grauwacke 160

Natursteinpflaster, Gesteinsart Grauwacke.
Besonders dichtes und hartes, quarzgebundenes Sedimentgestein, gespalten; mit bis zu 2 Sägekanten

Urspungsort: NRW, Deutschland
 ; Druckfestigkeit > 160 MPa durch Tiefenabbau
-        Frost- und Tausalzbeständig
-        Hoher Verschleißwiderstand
-        Trittsicher
-        Säurebeständig
-        geringere Vermoosung

gemäß Bauproduktenverordnung „HQGW0002"
Format:       Kleinpflaster 8-11cm 
Farbe:	80% grau/gräulich- Anteil

Liefernachweis:
METTEN STEIN+DESIGN
Hammermühle
51491 Overath
02206-6030
oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:

	   		

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €