…… Stück
…… Stück
…… Stück

…… Stück

Tocano Blockstufe
Beton-Blockstufe gemäß DIN EN 13198, imprägniert, Aufritt, Frontseite und beide Stirnseiten gestrahlt

Abmessungen:
  80 x 40 x 14 cm
100 x 40 x 14 cm
120 x 40 x 14 cm

Farben: [basaltanthrazit, granithell, diamantgrau, terrabraun, terrabeige]

Erzeugnis:   METTEN STEIN+DESIGN
                    TYP: TOCANO BLOCKSTUFE gestrahlt

Tocano Blockstufen CleanTop-Oberfläche CF 90 
im Umbriano Design, gemäß DIN 13198, gemaserte Auftrittsfläche, Stoß [bossiert; gesägt]

Abmessungen:
100 x 35 x 15 cm 

Farben: [beige-braun gemasert, granitbeige gemasert, grau-anthrazit gemasert, granitgrau-weiß gemasert.

Erzeugnis:   METTEN STEIN+DESIGN
                    TYP: TOCANO BLOCKSTUFE Umbriano Design

	

……..
……..
……..

……..	

……..
……..
……..

……..	

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €